**Załącznik nr 2** – Wzór Wykazu cenZAMIENNY 1

Nr sprawy: **ZR-035/Rb/RZ/2023**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen ZAMIENNY 1**

dot. zamówienia pn. **„*Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy*”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
|  | Sieć wodociągowa od W1 do P1 z rur PE100RC de160 mm - wykonanie metodą wykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 9,00 |  |  |
|  | Sieć wodociągowa od P1 do P2 z rur PE100RC de160 mm - wykonanie metodą bezwykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 30,00 |  |  |
|  | Sieć wodociągowa od P2 do W4 z rur PE100RC de160 mm - wykonanie metodą wykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 18,50 |  |  |
|  | Sieć wodociągowa od W4 do W10 z rur PE100RC de125 mm - wykonanie metodą wykopową  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, montaż rur osłonowych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 86,50 |  |  |
|  | Hydrant nadziemny Hp-80 wraz z odcinkiem łączącym z rur PE100RC de90 mm od W9 do H1 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | Przepięcie istniejącego przewodu z rur PE100RC de160 mm na odcinku od W4 do W4.1 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 1 |  |  |
|  | Likwidacja i zabezpieczenie poprzez „zamulenie” starego przewodu wodociągowego ø 150 mm wraz z demontażem włączeń do sieci istniejącej o średnicach ø 225mm  i 100mm | kpl | 1 |  |  |
|  | Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷ 8**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 8**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |