OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
Nr sprawy: ZR-062/Rb/RZ/2026
Nazwa zamówienia: „Remont zbiornika wody czystej Fordon ul. Wiszniewskiego”.
1. Zamawiający   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Tel:  52 58 60 982 Faks: 52 58 60 984 adres e-mail:  tz6@mwik.bydgoszcz.pl    
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.mwik.bydgoszcz.pl 

4. Przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie prac w obrębie:

a) stropu, takich jak: ręczne skucie betonu w miejscach napraw sufitowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych sufitowych, mycie powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, wypełnienie ubytków, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC, izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą,

b) ścian zewnętrznych oraz słupów, takich jak: ręczne skucie betonu, czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych, mycie powierzchni betonowych, iniekcja ciśnieniowa/uszczelniająca zarysowań, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,  wypełnienie ubytków, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC, izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą.

c) dna i skosów, takich jak: ręczne skucie betonu, czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych, mycie powierzchni betonowych, iniekcja ciśnieniowa/uszczelniająca zarysowań, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, wypełnienie ubytków, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC, izolacja dwuskładnikową elastyczną mikro zaprawą, wyczyszczenie szczeliny dylatacyjnej i reprofilacji krawędzi, uszczelnienie styku ściana-dno kitem poliuretanowym, naprawa rys, klamrowania i zalanie żywicą.

2) Wykonanie prac w obrębie wyposażenia instalacyjnego, przejścia przez ścianę oraz pozostałe naprawy, takie jak: czyszczenie konstrukcji rurociągów, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rurociągów powłoką ochronną – 3 warstwy, uszczelnienie przejść przez ścianę, rekonstrukcja kominów wentylacyjnych wraz z wkładami (pierścienie Raschiga), modernizacja włazów wejściowych do zbiornika.
CPV: 45262330-3, 35121500-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2027 r.
6. Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT. 
7. Miejsce i termin składania ofert 
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 28.08.2026 godz. 11:00.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 30.000,00 zł.
9. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr. inż. Jakub Wysocki
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