Załącznik nr **2 – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR- 049/Rb/RZ/2024**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

# Wykaz cendot. zamówienia pn.

***Wykonanie nowego systemu ochrony technicznej( systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN) dla obiektów znajdujących się na ternie Oczyszczalni Ścieków Fordon* ”**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cena w zł** (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  2 | 3 |
| 1 | ETAP 1- Wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej – magistrali 3 otworowej w oparciu o projekt firmy ZUMA – 533 mb. (pozycja 2.1 przedmiaru robót) |  |
| 2 | ETAP 2- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej od magistrali do 15 obiektów oczyszczalni w oparciu o projekt firmy ZUMA – 555 mb. (pozycje 2.2 – 2.17 przedmiaru robót) |  |
|  3 | ETAP 3- Wykonanie tras zewnętrznych (kanalizacji pierwotnej 1 otworowej) od budynków nr 16, 24.1, 39 – 91 mb. (pozycje 1.2.1 – 1.2.3 przedmiaru robót) |  |
| 4 | ETAP 4- Wykonanie prac budowlanych w budynkach nr 24.1 i 24.2 (wykonanie otworów w ścianach i osadzenie drzwi zewnętrznych stalowych). (pozycja 1.8 przedmiaru robót) |  |
| 5 | ETAP 5- Wykonanie wewnętrznych tras i okablowania w 17 budynkach oczyszczalni ścieków. (pozycje 1.1.1 – 1.1.17 przedmiaru robót) |  |
| 6 | ETAP 6- Wykonanie systemu kontroli dostępu w 13 obiektach oczyszczalni jako rozbudowa istniejącego systemu SKD:- czytnik kart SKD – 82 szt.- kontroler przejść – 21 szt.(pozycje 1.3.1 – 1.3.13 przedmiaru robót) |  |
| 7 | ETAP 7-Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego VSS w 17 obiektach oczyszczalni ścieków:- kamera zewnętrzna – 46 szt.- kamera wewnętrzna – 78 szt.(pozycje 1.4.1 – 1.4.17 przedmiaru robót) |  |
| 8 | ETAP 8-Wykonanie zasilania awaryjnego dla systemu monitoringu wizyjnego VSS: UPS 3kVA (pozycja 1.5 przedmiaru robót) |  |
| 9 | ETAP 9- Wykonanie 3 stacji klienckich systemu VSS, urządzeń do zapisu obrazu, oprogramowania zarządzającego i konfiguracji. (pozycje 315 -319 przedmiaru robót) |  |
| 10 | ETAP 10-Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w wyznaczonych 2 strefach wskazanych obiektów oczyszczalni.(pozycje 1.6 – 1.7 przedmiaru robót) |  |
| 11 | ETAP 11-Wykonanie dokumentacji powykonawczej. (pozycje 320 – 321 przedmiaru robót) |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1 ÷ 11***(do przeniesienia do formularza oferty)* |  |
| **PODATEK VAT …..%dot. poz. 1 ÷ 11**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT***(do przeniesienia do formularza oferty)*  |  |