## 

Załącznik nr **2 – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR- 064/Rb/RZ/2024**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

# Wykaz cen dot. zamówienia pn. „*Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Solnej wraz z przyłączami w Bydgoszczy od ul. 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej do ul. Solnej 7a (działka nr 2/55, 2/64 obręb 0131)*”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa w zł** *(bez podatku VAT)* | **Cena w zł** *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| 1 | Sieć wodociągowa od Węzła 1 do 5 z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 270,0 |  |  |
| 2 | Przyłącze wodociągowe na odcinku łączącym W1 – pos. 22 z rur ø 63 x 5,8 mm PE (przebudowa przyłącza do posesji Solna 22 )  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Przyłącze wodociągowe na odcinku łączącym W2 – pos. 7a z rur ø 125 x 11,4 mm PE (przebudowa przyłącza do posesji Solna 7a )  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 4 | Hydrant nadziemny DN 80 wraz z odcinkiem łączącym (2) – HP1 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte  w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 5 | Hydrant nadziemny DN 80 wraz z odcinkiem łączącym (3) – HP2 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Hydrant nadziemny DN 80 wraz z odcinkiem łączącym (5) – HP3 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Likwidacja istniejącej infrastruktury zgodnie z wytycznymi projektowymi | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷ 8**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 8**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |