## 

Załącznik nr **2 – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR- 075/Rb/RZ/2024**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

# Wykaz cen dot. zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koźlakowej (Wierzbowa - Borowikowa) w Bydgoszczy na działkach 322/7, 324/7, 35/6 obręb 043, 10/15, 10/13, 10/14 obręb 044”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa w zł** *(bez podatku VAT)* | **Cena w zł** *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| **Dział nr 1 – kanalizacja sanitarna** | | | | | |
| 1 | Sieć kanalizacji sanitarnej  od Si do SR, z rur ø 200 PVC SN8 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 89,50 |  |  |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od SR do SK z rur ø 63 mm PE 100 SDR 17  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 41,50 |  |  |
| 3 | Studnia rewizyjna na kanale grawitacyjnym ø 1000 mm z elementów betonowych  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 4 |  |  |
| 4 | Studnia rewizyjna na kanale tłocznym ø 1000 mm z elementów betonowych  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 5 | Studnia rewizyjna ø 600 mm z elementów betonowych  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Obruki z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm w promieniu 1m od krawędzi włazu na studni KS (w tym m.in.: obruk wykonany na warstwie betonu B15 o gr. 15cm wraz z oporem ) | kpl | 5 |  |  |
| 7 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 35/9 z rur  ø 40 mm PE SDR 11 wraz z przydomową przepompownią ścieków (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 5,50 |  |  |
| 8 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 35/10 z rur  ø 40 mm PE SDR 11 wraz z przydomową przepompownią ścieków (w tym m.in.: roboty ziemne, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 5,50 |  |  |
| 9 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 35/11 z rur ø 40 mm PE wraz z przydomową przepompownią ścieków (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 5,50 |  |  |
| **RAZEM Dział nr 1 – kanalizacja sanitarna poz. 1-8** | | | | |  |
| **Dział nr 2 – sieć wodociągowa** | | | | |  |
| 10 | Sieć wodociągowa  od W1 do W8  z rur ø 110 mm PE 100 SDR 17 PN 10 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 133,50 |  |  |
| 11 | Sieć wodociągowa  od W3 do HP1  z rur ø 90 mm PE 100 SDR 17 PN 10 (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | m | 4,50 |  |  |
| 12 | Hydrant nadziemny Hp80 wraz z odcinkiem łączącym od sieci wodociągowej  (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie) | kpl | 2 |  |  |
| 13 | Przyłącze wodociągowe do dz. 35/9 obręb 043 z rur  ø 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową SW (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 3,00 |  |  |
| 14 | Przyłącze wodociągowe do dz. 35/10 obręb 043 z rur  ø 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową SW (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 3,00 |  |  |
| 15 | Przyłącze wodociągowe do dz. 35/11 obręb 043 z rur  ø 40 mm PE1 wraz ze studnią wodomierzową SW (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 3,00 |  |  |
| 16 | Przyłącze wodociągowe do nieruchomości Wierzbowa 46A obr 044 z rur ø 40 mm PE wraz ze studnią wodomierzową SW (w tym m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie wykopów, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie ) | m | 6,00 |  |  |
| 17 | Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| **RAZEM Dział nr 2 – sieć wodociągowa** | | | | |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷ 17**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_%dot. poz. 1÷ 17**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |