Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: **ZR-047/U/RZ/2025**

Dot. zamówienia pn. **„Remont śruby zrzutowej osadu osuszonego i śruby podającej osad osuszony na instalacji ITPO”**

## ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103

## WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Wykonawca (y)** |
| [[1]](#endnote-1)/ |  | *nazwa (firma) wykonawcy* ……………………………………………………………………………  *wpisany do KRS nr ………………….*  *przez Sąd…………………………… w ……………………………...*  *….. Wydział Gospodarczy KRS*  *kapitał zakładowy ………………… NIP …………………….. REGON ………………………..*  *adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………..* |
| 1/ |  | *imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..*  *nazwa (firma) Wykonawcy* ………………………………………….………………………………  *wpisany do CEIDG NIP …………………….., REGON ………………………..*  *adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..…………..* |
| 1/ |  |  |

## DANE DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

## Oświadczam, że:

* 1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,
  2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,
  3. cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł, (wraz z podatkiem VAT)

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

* 1. niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,
  2. akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 16 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  3. wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie:od 10.11.2025r.do 15.12.2025r.
  4. wyrażam zgodę na minimum 12 miesięczny okres rękojmi na całość wykonanych prac oraz na warunki płatności wynikające z załączonej do SIWZ umowy.

## Integralną część niniejszej oferty stanowi: Wykaz cen.

## Oświadczam, że:

* 1. [[2]](#endnote-2)/ został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO[[3]](#endnote-3)/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
  2. 2/ w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

## Załącznikami do oferty są:

* 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
  2. Wykaz wykonanych usług oraz dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;
  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
  4. Dla osób wskazanych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia aktualneświadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją sieciami elektroenergetycznymi na stanowisku eksploatacji „E” i dozoru „D”,
  5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  7. 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, / Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  8. 1/ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
  9. 1/ Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  10. 1/ Pisemne zobowiązane innych podmiotów ……………………..

Załącznik nr **2 – Wzór Wykazu cen**

Nr sprawy: **ZR-047/U/RZ/2025**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

# Wykaz cen dot. zamówienia pn. „Remont śruby zrzutowej osadu osuszonego i śruby podającej osad osuszony na instalacji ITPO”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* | **Cena**  **w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 /4x5/* |
| 1 | Odłączenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznej. | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Demontaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład śruby zrzutowej osadu osuszonego. | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed przemieszczeniem rurociągów i urządzeń współpracujących ze śrubą zrzutową osadu osuszonego po jej demontażu. | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | Sprawdzenie poprawności działania,  wymiana łożysk oraz uszczelnień silnika napędowego, wymiana łożysk wentylatora chłodzącego, pomiary elektryczne uzwojeń silnika i wentylatora chłodzącego wraz z przekazaniem protokołów. Silnik SEW-EURODRIVE, typ R107 DRS132S4/V | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Remont Przekładni: wymiana łożysk, wymiana uszczelnień, wymiana oleju, ocena stanu technicznego. | kpl. | 1 |  |  |
| 6 | Wymiana łożysk i uszczelnień śruby zrzutowej osadu osuszonego. Łożysko od strony napędu – 30216 J – weryfikacja i dobór łożysk i uszczelnień przez Wykonawcę. | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sprawdzenia i czyszczenie systemu automatycznego smarowania. | kpl. | 2 |  |  |
| 8 | Wymiana uszczelnienia na połączeniu suszarka – śruba zrzutowa osadu osuszonego. | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Wymiana wykładziny śruby zrzutowej (podajnika zrzutowego), materiał wg posiadanej dokumentacji – HDPE 7T-636x2620; lub zastosowanie innego rodzaju materiału odpowiedniego dla istniejących warunków pracy, o nie krótszym okresie eksploatacyjnym – min. 2 lata. Nowe wykładziny podajnika dostarcza i montuje Wykonawca. | kpl. | 1 |  |  |
| 10 | Remont wstęgi śrubowej przenośnika: drobne naprawy (np. miejscowe spawanie rozwarstwionej wstęgi śrubowej), wykonanie pomiarów średnicy i grubości wstęgi śrubowej w 3 punktach. Ønom = 377 mm, gnom = 25 mm. Zużycie powyżej 20% średnicy Ø <= 301,6 mm, bądź grubości g <= 20 mm kwalifikuje ślimaki do wymiany. | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Remont obudowy, pokryw górnych i bocznych, włazów rewizyjnych, w tym drobne naprawy (prostowanie i spawanie) i wymiany uszczelnień, | kpl. | 2 |  |  |
| 12 | Remont ręcznej zasuwy nożowej pod suszarką: BODY: EN-GJS400 DISC: 304SS, SEAT:NBR. STEM:X20Cr13 Sprawdzenie stanu pracy zasuwy, demontaż, wyczyszczenie oraz przesmarowanie. Wymiana uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych, sprawdzenie połączeń śrubowych oraz uzupełnienie brakujących połączeń śrubowych załącznik nr 2. | kpl. | 1 |  |  |
| 13 | Weryfikacja połączeń śrubowych: drobne naprawy dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych i mocujących, konstrukcjach wsporczych, oraz uzupełnienie ewentualnych brakujących połączeń śrubowych. | kpl. | 2 |  |  |
| 14 | Montaż śruby zrzutowej osadu osuszonego wraz z podzespołami współpracującymi na stanowisku wraz podłączenie elektryczne. | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Uruchomienie śruby zrzutowej osadu osuszonego wraz z podzespołami współpracującymi, sprawdzenie szczelności rurociągów oraz poprawności działania. | kpl. | 1 |  |  |
| 16 | Opracowanie raportu końcowego, który powinien zawierać: Ocena stanu technicznego przedmiotu zamówienia, pomiary średnicy i grubości wstęgi śrubowej, zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia. | kpl. | 2 |  |  |
| 17 | Weryfikacja oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu prac remontowych. | kpl. | 2 |  |  |
| 18 | Demontaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład śruby przenoszącej osad osuszony. | kpl. | 1 |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przemieszczeniem rurociągów i urządzeń współpracujących ze śrubą przenoszącą osad osuszony po jej demontażu. | kpl. | 1 |  |  |
| 20 | Remont Silnika: wymiana łożysk silnika, uszczelnień silnika, pomiary elektryczne uzwojeń silnika i wentylatora chłodzącego wraz z przekazaniem protokołów. Silnik NORD, typ SK90LP/4 TF. | kpl. | 1 |  |  |
| 21 | Remont Przekładni: wymiana łożysk, wymiana uszczelnień, wymiana oleju, ocena stanu technicznego. Przekładnia w korpusie płaskim z mocowaniem kołnierzowym: NORD, typ SK4282AZ-90LP/4 TF. | kpl. | 1 |  |  |
| 22 | Wymiana łożysk i uszczelnień śruby zrzutowej osadu osuszonego. Łożysko od strony napędu – baryłkowe DIN 635 T2-222 11 – 55 x 100 x 25 (do weryfikacji przez Wykonawcę). Pierścień uszczelniający DIN 3760 – A – 65 x 90x 10 – NBR (do weryfikacji przez wykonawcę). | kpl. | 1 |  |  |
| 23 | Wymiana wykładziny śruby zrzutowej (podajnika podającego osad osuszony), materiał 6mm płaskowniki HARDOX; lub zastosowanie innego rodzaju materiału odpowiedniego dla istniejących warunków pracy, o nie krótszym okresie eksploatacyjnym – min. 2 lata. Nowe wykładziny podajnika dostarcza i montuje Wykonawca. | kpl. | 1 |  |  |
| 24 | Remont wstęgi śrubowej przenośnika: drobne naprawy (np. miejscowe spawanie rozwarstwionej wstęgi śrubowej), wykonanie pomiarów średnicy i grubości wstęgi ślimaka w 3 punktach. Ønom = 360 mm, gnom = 8 mm. Zużycie powyżej 20% średnicy Ø <= 288 mm, bądź grubości g <= 6,4 mm kwalifikuje ślimaki do wymiany. | kpl. | 1 |  |  |
| 25 | Remont ręcznej zasuwy nożowej: Sprawdzenie pracy zasuwy oraz czynności serwisowe stosowane standardowo w przypadku zasuw nożowych. Wymiana uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych, sprawdzenie połączeń śrubowych oraz uzupełnienie brakujących połączeń śrubowych. | kpl. | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷25**  (do przeniesienia do formularza oferty) | | | | |  |
| **PODATEK VAT \_\_\_% dot. poz. 1÷25**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

1. Niepotrzebne usunąć lub skreślić [↑](#endnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#endnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5”).

   4**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) złożony(e) w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.** [↑](#endnote-ref-3)