1. **Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń w budynku B**
2. **aranżacja kondygnacji +1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pomieszczenie** | **Pow. m2 lub ilość osób** | **Wymagania** | **Uwagi** |
| 1 | Pomieszczenie biurowe | 1 osoba | 1 biurko, 1 krzesło biurowe,  1 stół na 4 osoby z krzesłami,  szafy na akta zamykane na klucz, szafa na ubrania wierzchnie, maskę gazową | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 2 | Pomieszczenie biurowe | 2 osoby | 2 biurka, 2 krzesła biurowe, 2 stanowiska komputerowe pod systemy monitoringowe  (SCADA i SYNDIS) z dwoma krzesłami biurowymi, szafka pod drukarkę, regały, szafy na akta zamykane na klucz, szafa na ubrania wierzchnie, maski gazowe | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 3 | Pomieszczenie biurowe | 2 osoby | 2 biurka, 2 krzesła biurowe,  regały, szafy na akta zamykane na klucz, szafa na ubrania wierzchnie, maski gazowe | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 4 | Pomieszczenie biurowe | 3 osoby | 3 biurka, 3 krzesła biurowe,  regały, szafy na akta zamykane  na klucz, szafa na ubrania wierzchnie, maski gazowe | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 5 | Pomieszczenie biurowo-techniczne |  | 1 stanowisko komputerowe z możliwością tworzenia mapy hydroizohips, 1 krzesło biurowe, szafka pod drukarkę z 2 półkami na drobny sprzęt, miejsce na wolnostojącą kserokopiarkę, stół do składania dokumentów, 4 krzesła, szafa na materiały biurowe | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 6 | Pomieszczenie archiwalne |  | Szafy zamykane na klucz, regały aktowe, dokumentacyjne,  stół z 1 krzesłem | oświetlenie, klimatyzacja, drzwi na klucz |
| 7 | Pomieszczenie socjalne |  | Zgodnie z wymaganiami BHP  - zlewozmywak,  - umywalka,  - lodówka,  - stół z krzesłami x 8  - szafki kuchenne,  - kuchenka mikrofalowa  - kuchenka indukcyjna  - czajniki  - ekspres do kawy  - suszarka-ociekacz do naczyń  - zmywarka | okno, klimatyzacja, drzwi |
| 8 | Toaleta męska | Dla min.3 osób | 1x umywalka z szafkami  1x toaleta  pisuar  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło | okno z folią szronioną, drzwi |
| 9 | Toaleta damska | dla min.4 osób | 1x umywalka  1x toaleta  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło | okno z folią szronioną, drzwi |

1. **aranżacja kondygnacji +0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pomieszczenie** | **Pow. m2 lub ilość osób** | **Wymagania** | **Uwagi** |
| 1 | Laboratorium geotechniczne |  | Metalowy stół z szufladami i półkami + krzesło laboratoryjne,  wisząca szafka na szkło laboratoryjne, tacki.  Solidna metalowa szafka na suszarkę do gruntów,  metalowe regały zamykane (na sprzęt laboratoryjny), zlew z kranem, osadnikiem i odpływem, wisząca suszarka – ociekacz nad zlewem (do szkła) zamykana drzwiczkami | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz, podłoga zmywalna antypoślizgowa,  ściana wykafelkowana przy zlewie i stole do przygotowania past |
| 2 | Pomieszczenie na SITO |  | Metalowy stół, miejsce na sita elektryczne na macie antywibracyjnej | okno, wentylacja, wyciąg, drzwi na klucz, ściany wyciszone panelami dźwiękochłonnymi,  podłoga zmywalna antypoślizgowa |
| 3 | Laboratorium technologiczne |  | Stół do analiz + krzesło  laboratoryjne, zlew z kranem i  odpływem, umywalka, miejsce do suszenia szkła laboratoryjnego, lodówka na odczynniki do badań, szafki/regały na sprzęt terenowy | okno, klimatyzacja, drzwi na klucz, podłoga zmywalna antypoślizgowa, ściana wykafelkowana przy zlewie i stole |
| 4 | Szatnia damska | dla min. 4 osób | Szafy zamykane z wieszakami oraz półkami na odzież  ochronną, środki ochrony  osobistej i obuwie robocze - 2 pary, wieszaki do suszenia  mokrej odzieży, ławki zgodnie z wymaganiami BHP | okno z folią szronioną, drzwi |
| 5 | Szatnia męska | dla min. 3 osób | Szafy zamykane z wieszakami oraz półkami na odzież  ochronną, środki ochrony  osobistej i obuwie robocze – 2 pary, wieszaki do suszenia  mokrej odzieży, ławki zgodnie z wymaganiami BHP | okno z folią szronioną, drzwi |
| 6 | Łazienka męska | Dla min. 2 | 1x kabina prysznicowa  1x umywalka  1x toaleta  pisuar  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło, półka na przybory toaletowe | okno z folią szronioną, drzwi |
| 7 | Łazienka damska | dla min.2 osób | 1x kabina prysznicowa  1x umywalka  1x toaleta  bidet  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło, półka na przybory toaletowe | okno z folią szronioną, drzwi |
| 8 | Magazyn na sprzęt terenowy |  | Regały na sprzęt typu pompy, sondy, zestaw do wierceń ręcznych, klucze, rurki do piezometrów, rury osłonowe, regały z koszami metalowymi (do rękawic, drobnych elementów), regały na narzędzia, metalowy stół warsztatowy | podłoga odporna na zabrudzenia,  oświetlenie, drzwi na klucz |
| 9 | Zewnętrzne wejście do części biurowej **(kondygnacja +1**) z wewnętrznym wejściem do „strefy czystej” tj. szatni, łazienek, laboratorium technologicznego z przejściem do „strefy brudnej” tj. laboratorium geologicznego, pomieszczenia na SITO i magazynu na sprzęt terenowy **(kondygnacja +0)** |  | Wieszak ubraniowy dla klientów, wycieraczka, pojemnik na parasolki | podłoga odporna na zabrudzenia,  oświetlenie, drzwi na klucz |
| 10 | Zewnętrzne wejście do „strefy brudnej” tj. magazynu na sprzęt terenowy, pomieszczenia na SITO, laboratoriom geotechnicznego i przejściem do „strefy czystej” tj. laboratorium technologicznego szatni i łazienek, **(kondygnacja +0)** z przejściem do części biurowej **(kondygnacja +1)** |  | Korytarz z myjką na obuwie robocze | podłoga odporna na zabrudzenia,  oświetlenie, drzwi na klucz |

**Uwaga:**

**Wielkość okien dla pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych musi być zgodna   
z przepisami BHP jak i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.**